Для настройки сканируем последовательно:

1. Режим USB-эмуляции клавиатуры



1. Добавляем префикс Ctrl+B и суффикс Ctrl+С



https://help.mertech.ru/barcode\_scanners/SUPERLEAD/pref\_ctrl\_b\_suff\_ctrl\_c.html